Приложение №1

к решению Орловского городского Совета народных депутатов

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_-ГС

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| **Здания и сооружения** | | |
| Многоквартирные дома | 1 квартира | 0,35 |
| Дома для престарелых и семей с инвалидами | 20 проживающих | 1 |
| Коллективные садоводства, дачные кооперативы и товарищества | объект | 1 |
| Дачи | объект | 1 |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 - 220 |
| Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100 - 120 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 - 60 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| - с операционными залами | м2 общей площади | 30 - 35 |
| - без операционных залов | м2 общей площади | 55 - 60 |
| Здания и комплексы многофункциональные | Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей следует определять для каждого функционального назначения отдельно | |
| Здания судов общей юрисдикции | По [СП 152.13330](consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0B79E10816F71B557FCD55E15B47DE42F9D638D8B174D427B7CD8CD4D5828C4C3685H9I3M) | |
| Здания и сооружения следственных органов | По [СП 228.1325800](consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0B79E10816F7185878CC50E15B47DE42F9D638D8B174D427B7CD8CD4D5828C4C3685H9I3M) | |
| Общеобразовательные организации | 100 обучающихся  5 работников | 1\*,  в том числе не менее одного увеличенного места для МГН.  1 |
| Дошкольные общеобразовательные организации | группа  5 работников | 1\*  1 |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 - 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Преподаватели, занятые в одну смену | 2 - 3 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 - 25 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 - 170 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 - 8 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 100 чел., работающих в двух смежных сменах | 7 - 10 |
|  | | |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 - 35 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 - 50 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60 - 70 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30 - 40 |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40 - 50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4 - 5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| - бани | Единовременные посетители | 5 - 6 |
| - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 - 15 |
| - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 - 25 |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 - 2 |
| Гостиницы | По [СП 257.1325800](consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0B79E10816F71B5079C057E15B47DE42F9D638D8B174D427B7CD8CD4D5828C4C3685H9I3M) | |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 6 - 8 |
| Здания театрально-зрелищные | В соответствии с [СП 309.1325800](consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0B79E10816F71B5174C952E15B47DE42F9D638D8B174D427B7CD8CD4D5828C4C3685H9I3M) | |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6 - 8 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 8 - 10,  но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4 - 7 |
| Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 3 - 4 |
| Здания и помещения медицинских организаций | По [СП 158.13330](consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0B79E10816F71B5379CF55E15B47DE42F9D638D8B174D427B7CD8CD4D5828C4C3685H9I3M) | |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 - 30 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | м2 общей площади | 25 - 55 |
| - общей площадью менее 1000 м2 |  | 25 - 40 |
| - общей площадью 1000 м2 и более | м2 общей площади | 40 - 55 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 8 - 10 |
| - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 |
| - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 5 - 7 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Единовременные посетители | 3 - 4 |
| Аквапарки, бассейны | Единовременные посетители | 5 - 7 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Единовременные посетители | 6 - 7 |
| Железнодорожные вокзалы | Пассажиры дальнего следования в час пик | 8 - 10 |
| Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 10 - 15 |
| Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы | Одно машино-место на следующее количество расчетных единиц по [СП 308.1325800](consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0B79E10816F71B5174C957E15B47DE42F9D638D8B174D427B7CD8CD4D5828C4C3685H9I3M) | 7 - 9 |
| **Рекреационные территории и объекты отдыха** | | |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | Единовременные посетители | 5 - 7 |
| Лесопарки и заповедники | Единовременные посетители | 10 - 14 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | Единовременные посетители | 7 -10 |
| Береговые базы маломерного флота | Единовременные посетители | 7 - 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | Единовременно отдыхающие и обслуживающий персонал | 20 - 30 |
| Предприятия общественного питания, торговли | Единовременные посетители | 10 - 14 |
| Примечания  \*для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные общеобразовательные организации.  1 В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легкового автотранспорта населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.  2 Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.  3 Стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.  4 Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 - 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.  Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.  5 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. | | |